1.)	ABW-STW – zwarcie wysokooporowe na fazie L3(drzewo), zwarcie 76% od stacji ABW,
2.)	MOR-MIL – zwarcie wyskoprądowe na fazie L2, wzrost prądów na fazie L1-L3. Zabezpieczenie odległościowe wyłączyło fazę L2 a po 16ms pozostałe fazy,
3.)	PEL-RAD – zwarcie wysokooporowe na fazie L3(drzewo oparte na linii),
4.)	OLS-WLA- zwarcie wysokooporowe na fazie L2, przy pierwszym zwarciu 30.01.22r. zabezpieczenia odległościowe się tylko pobudziły. Przy drugim zwarci 19.02.22r. zab. odległościowe dały tripa,
5.)	STW-ABR – zwarcie wysokooporowe na fazie L1(drzewa w dwóch przęsłach), zadziałanie zab. odległościowego po 127ms.(w załączeniu rejestracja z podania próbnego napięcia na linie i wyłączenie po 137ms zab. odległościowego.)
6.)	ZAM-DOB- zwarcie na fazie L3(1,6kA), zwarcie 90% od ZAM.