# Wynik analizy zabezpieczenia odleglosciowego

## Parametry zabezpieczenia
- Impedancja linii: R=129.09 Ohm, X=48.43 Ohm
- Kat linii: 20.6 st.
- Strefa 1: R=103.28 Ohm, X=38.75 Ohm (natychmiast)
- Strefa 2: R=154.91 Ohm, X=58.12 Ohm (300ms)
- Strefa 3: R=258.19 Ohm, X=96.87 Ohm (600ms)

## Wykrycie zwarcia

**Zwarcie wykryte - zadzialanie zabezpieczenia**

- Czas wykrycia: 0.2250 s
- Faza: L1-E

## Wartosci w momencie wykrycia zwarcia
- R = 89.0786 Ohm
- X = 34.7107 Ohm
- |Z| = 95.6025 Ohm
- Kat Z = 21.29 st.

---
*Wygenerowano automatycznie przez tester zabezpieczenia odleglosciowego*