# Wynik analizy zabezpieczenia odleglosciowego

## Parametry zabezpieczenia
- Impedancja linii: R=0.70 Ohm, X=-1.03 Ohm
- Kat linii: -55.8 st.
- Strefa 1: R=0.56 Ohm, X=-0.83 Ohm (natychmiast)
- Strefa 2: R=0.84 Ohm, X=-1.24 Ohm (300ms)
- Strefa 3: R=1.40 Ohm, X=-2.07 Ohm (600ms)

## Wykrycie zwarcia

**Brak wykrycia zwarcia**

Zabezpieczenie nie zadzialalo w okresie rejestracji.

---
*Wygenerowano automatycznie przez tester zabezpieczenia odleglosciowego*