# Wynik analizy zabezpieczenia odleglosciowego

## Parametry zabezpieczenia
- Impedancja linii: R=1.51 Ohm, X=2.17 Ohm
- Kat linii: 55.1 st.
- Strefa 1: R=1.21 Ohm, X=1.74 Ohm (natychmiast)
- Strefa 2: R=1.81 Ohm, X=2.60 Ohm (300ms)
- Strefa 3: R=3.02 Ohm, X=4.34 Ohm (600ms)

## Wykrycie zwarcia

**Brak wykrycia zwarcia**

Zabezpieczenie nie zadzialalo w okresie rejestracji.

---
*Wygenerowano automatycznie przez tester zabezpieczenia odleglosciowego*