# Wynik analizy zabezpieczenia odleglosciowego

## Parametry zabezpieczenia
- Impedancja linii: R=0.53 Ohm, X=-0.15 Ohm
- Kat linii: -16.1 st.
- Strefa 1: R=0.42 Ohm, X=-0.12 Ohm (natychmiast)
- Strefa 2: R=0.63 Ohm, X=-0.18 Ohm (300ms)
- Strefa 3: R=1.06 Ohm, X=-0.30 Ohm (600ms)

## Wykrycie zwarcia

**Brak wykrycia zwarcia**

Zabezpieczenie nie zadzialalo w okresie rejestracji.

---
*Wygenerowano automatycznie przez tester zabezpieczenia odleglosciowego*