# Wynik analizy zabezpieczenia odleglosciowego

## Parametry zabezpieczenia
- Impedancja linii: R=1.46 Ohm, X=0.12 Ohm
- Kat linii: 4.6 st.
- Strefa 1: R=1.17 Ohm, X=0.09 Ohm (natychmiast)
- Strefa 2: R=1.76 Ohm, X=0.14 Ohm (300ms)
- Strefa 3: R=2.93 Ohm, X=0.23 Ohm (600ms)

## Wykrycie zwarcia

**Brak wykrycia zwarcia**

Zabezpieczenie nie zadzialalo w okresie rejestracji.

---
*Wygenerowano automatycznie przez tester zabezpieczenia odleglosciowego*