# Wynik analizy zabezpieczenia odleglosciowego

## Parametry zabezpieczenia
- Impedancja linii: R=0.31 Ohm, X=0.00 Ohm
- Kat linii: 0.0 st.
- Strefa 1: R=0.25 Ohm, X=0.00 Ohm (natychmiast)
- Strefa 2: R=0.37 Ohm, X=0.00 Ohm (300ms)
- Strefa 3: R=0.62 Ohm, X=0.00 Ohm (600ms)

## Wykrycie zwarcia

**Zwarcie wykryte - zadzialanie zabezpieczenia**

- Czas wykrycia: 0.0033 s
- Faza: L1-E

## Wartosci w momencie wykrycia zwarcia
- R = -0.6364 Ohm
- X = 0.0000 Ohm
- |Z| = 0.6364 Ohm
- Kat Z = 180.00 st.

---
*Wygenerowano automatycznie przez tester zabezpieczenia odleglosciowego*