# Wynik analizy zabezpieczenia odleglosciowego

## Parametry zabezpieczenia
- Impedancja linii: R=1.50 Ohm, X=2.14 Ohm
- Kat linii: 55.0 st.
- Strefa 1: R=1.20 Ohm, X=1.71 Ohm (natychmiast)
- Strefa 2: R=1.80 Ohm, X=2.57 Ohm (300ms)
- Strefa 3: R=3.00 Ohm, X=4.29 Ohm (600ms)

## Wykrycie zwarcia

**Brak wykrycia zwarcia**

Zabezpieczenie nie zadzialalo w okresie rejestracji.

---
*Wygenerowano automatycznie przez tester zabezpieczenia odleglosciowego*