# Wynik analizy zabezpieczenia odleglosciowego

## Parametry zabezpieczenia
- Impedancja linii: R=1.40 Ohm, X=0.08 Ohm
- Kat linii: 3.2 st.
- Strefa 1: R=1.12 Ohm, X=0.06 Ohm (natychmiast)
- Strefa 2: R=1.68 Ohm, X=0.10 Ohm (300ms)
- Strefa 3: R=2.80 Ohm, X=0.16 Ohm (600ms)

## Wykrycie zwarcia

**Zwarcie wykryte - zadzialanie zabezpieczenia**

- Czas wykrycia: 0.1100 s
- Faza: L1-E

## Wartosci w momencie wykrycia zwarcia
- R = 1.0673 Ohm
- X = -0.0007 Ohm
- |Z| = 1.0673 Ohm
- Kat Z = -0.04 st.

---
*Wygenerowano automatycznie przez tester zabezpieczenia odleglosciowego*