# Wynik analizy zabezpieczenia odleglosciowego

## Parametry zabezpieczenia
- Impedancja linii: R=1.44 Ohm, X=2.31 Ohm
- Kat linii: 58.1 st.
- Strefa 1: R=1.15 Ohm, X=1.85 Ohm (natychmiast)
- Strefa 2: R=1.73 Ohm, X=2.78 Ohm (300ms)
- Strefa 3: R=2.88 Ohm, X=4.63 Ohm (600ms)

## Wykrycie zwarcia

**Brak wykrycia zwarcia**

Zabezpieczenie nie zadzialalo w okresie rejestracji.

---
*Wygenerowano automatycznie przez tester zabezpieczenia odleglosciowego*