# Wynik analizy dla zwarcie_testowe

## Parametry zabezpieczenia (DistanceRelayZDistA (bazowany na ZDistA_komp.c))
- Impedancja linii: R=2.00 Ohm, X=8.00 Ohm
- Kat linii: 75.0 st.
- Strefa 1: 80% (0ms)
- Strefa 2: 120% (300ms)
- Strefa 3: 150% (600ms)

## Wykrycie zwarcia: TAK
- Czas wykrycia: 256.00 ms
- Faza: L2
## Wartości w momencie zwarcia
- R = -11.7875 Ohm, X = -3.3899 Ohm
- |Z| = 12.2652 Ohm, Kat Z = -163.96 st.