# Wynik analizy zabezpieczenia odleglosciowego

## Parametry zabezpieczenia
- Impedancja linii: R=284.12 Ohm, X=0.50 Ohm
- Kat linii: 0.1 st.
- Strefa 1: R=227.30 Ohm, X=0.40 Ohm (natychmiast)
- Strefa 2: R=340.95 Ohm, X=0.60 Ohm (300ms)
- Strefa 3: R=426.19 Ohm, X=0.75 Ohm (600ms)

## Wykrycie zwarcia

**Zwarcie wykryte - zadzialanie zabezpieczenia**

- Czas wykrycia: 1.0180 s
- Faza: L2-E

## Wartosci w momencie wykrycia zwarcia
- R = 0.1009 Ohm
- X = 0.1549 Ohm
- |Z| = 0.1849 Ohm
- Kat Z = 56.91 st.

---
*Wygenerowano automatycznie przez tester zabezpieczenia odleglosciowego*