● Widzę że log_manager jest używany, sprawdzę w misc.h:

● Searched for 5 patterns (ctrl+o to expand)

● Teraz mam pełny obraz. Oto analiza funkcji set_pointer_in_ptr:

  Analiza funkcji set_pointer_in_ptr

  Lokalizacja: helper_impl.c:58-75

  Sygnatura

  int set_pointer_in_ptr(u32 io, u32 *pointer_ptr)

  Parametry

  - io - adres w pamięci nets_data (przesunięcie w bitach)
  - pointer_ptr - wskaźnik do zmiennej, która otrzyma wartość wskaźnika

  Działanie

  1. Obliczenie adresu:
  f_ptr = (u32 *)(log_manager.nets_data + (io >> 3));
    - io >> 3 konwertuje adres z bitów na bajty
    - f_ptr wskazuje na miejsce w tablicy nets_data (u8 nets_data[LOGMAN_NETSDATA_SIZE])
  2. Walidacja zakresu:
  if((u8 *)f_ptr > (log_manager.nets_data + sizeof(log_manager.nets_data) - sizeof(void *)))
      return -1;
    - Sprawdza czy nie wychodzi poza granicę tablicy
  3. Ustawienie wskaźnika - przypadek specjalny dla "net 0":
  if((u32)f_ptr == (u32)&log_manager.nets_data[0])
      *(u32 *)pointer_ptr = (u32)f_ptr;  // bezpośredni adres
  else
      *(u32 *)pointer_ptr = (u32)*f_ptr; // wartość spod adresu
    - Jeśli adres to początek tablicy (nets_data[0]) → używa bezpośredniego adresu
    - W przeciwnym razie odczytuje wartość 32-bitową spod tego adresu i traktuje ją jako wskaźnik
  4. Walidacja czy wskaźnik nie jest zerowy:
  if(!*f_ptr)
      return -1;

  Cel funkcji

  Funkcja służy do rozwiązywania pośrednich wskaźników w systemie dystrybucji sygnałów. System używa tablicy nets_data do przechowywania:
  - Bezpośrednich danych (dla "net 0")
  - Pośrednich referencji do innych lokacji w pamięci (wskaźników)

  Gdy element logiki wymaga dostępu do sygnału z innego elementu, ta funkcja pobiera rzeczywisty adres danych poprzez jedną warstwę pośrednictwa ("pointer       
  indirection").

✻ Sautéed for 2m 43s
