# Wynik analizy zabezpieczenia odleglosciowego

## Parametry zabezpieczenia
- Impedancja linii: R=3.42 Ohm, X=-7.48 Ohm
- Kat linii: -65.4 st.
- Strefa 1: R=2.73 Ohm, X=-5.99 Ohm (natychmiast)
- Strefa 2: R=4.10 Ohm, X=-8.98 Ohm (300ms)
- Strefa 3: R=6.84 Ohm, X=-14.97 Ohm (600ms)

## Wykrycie zwarcia

**Brak wykrycia zwarcia**

Zabezpieczenie nie zadzialalo w okresie rejestracji.

---
*Wygenerowano automatycznie przez tester zabezpieczenia odleglosciowego*