# Wynik analizy zabezpieczenia odleglosciowego

## Parametry zabezpieczenia
- Impedancja linii: R=3.20 Ohm, X=-6.65 Ohm
- Kat linii: -64.3 st.
- Strefa 1: R=2.56 Ohm, X=-5.32 Ohm (natychmiast)
- Strefa 2: R=3.83 Ohm, X=-7.98 Ohm (300ms)
- Strefa 3: R=6.39 Ohm, X=-13.30 Ohm (600ms)

## Wykrycie zwarcia

**Brak wykrycia zwarcia**

Zabezpieczenie nie zadzialalo w okresie rejestracji.

---
*Wygenerowano automatycznie przez tester zabezpieczenia odleglosciowego*