# Wynik analizy dla 18.09.23 14.48.51.906.000

## Parametry zabezpieczenia (DistanceRelayZDistA (bazowany na ZDistA_komp.c))
- Impedancja linii: R=2.00 Ohm, X=8.00 Ohm
- Kat linii: 75.0 st.
- Strefa 1: 80% (0ms)
- Strefa 2: 120% (300ms)
- Strefa 3: 150% (600ms)

## Wykrycie zwarcia: NIE