BEGIN PROTECTIONDEVICE
DEVICE               7SA522
SUBSTATION           Proj / Analizy / 2025 / 2025_03_22 KOZ-LSY 
FEEDER                LSY 
  RATING                100.000,     1.000,    50.000
  MAX                   120.000,    10.000
  TOL-T                   1.000,     0.100
  TOL-Z                   5.000,     0.100
  CURRGROUND           BUS
  LINEANGLE              85.000
  RE/RL                   2.430,     0.000
  XE/XL                   0.470,     0.000
  KS                      1.000,     0.000
  ZS                      0.259,     0.966
  TIME0MAX                0.100
IMPCORR              FALSE
  DIRCHAR               120.000,   -22.000
 BEGIN ZONE
    NAME        Z1
    TIME1         0.000
    TIMEM         0.000
    BEGIN      TRIPCHAR  
        START         0.000,    0.000
    LINE         -3.835,    6.642
    LINE          0.581,    6.642
    LINE          6.155,    6.642
    LINE          5.384,   -2.175
        CLOSE     
    END TRIPCHAR
    BEGIN TRIPCHAR-EARTH
        START         0.000,    0.000
    LINE         -3.835,    6.642
    LINE          0.581,    6.642
    LINE          8.651,    6.642
    LINE          7.794,   -3.149
        CLOSE     
    END TRIPCHAR-EARTH
 END ZONE
 BEGIN ZONE
    NAME        Z2
    TIME1         0.500
    TIMEM         0.500
    BEGIN      TRIPCHAR  
        START         0.000,    0.000
        LINE         -5.282,    9.148
        LINE         -4.988,   12.500
        LINE          1.094,   12.500
        LINE          7.176,   12.500
        LINE          5.874,   -2.373
        CLOSE     
    END TRIPCHAR
    BEGIN TRIPCHAR-EARTH
        START         0.000,    0.000
        LINE         -7.217,   12.500
        LINE          1.094,   12.500
        LINE          9.674,   12.500
        LINE          8.287,   -3.348
        CLOSE     
    END TRIPCHAR-EARTH
 END ZONE
 BEGIN ZONE
    NAME        Z3
    TIME1         1.500
    TIMEM         1.500
    BEGIN      TRIPCHAR  
        START         0.000,    0.000
        LINE         -8.397,   14.545
        LINE         -4.946,   54.000
        LINE          4.724,   54.000
        LINE         14.394,   54.000
        LINE          9.340,   -3.774
        CLOSE     
    END TRIPCHAR
    BEGIN TRIPCHAR-EARTH
        START         0.000,    0.000
        LINE        -10.569,   18.305
        LINE         -7.446,   54.000
        LINE          4.724,   54.000
        LINE         16.894,   54.000
        LINE         11.755,   -4.749
        CLOSE     
    END TRIPCHAR-EARTH
 END ZONE
 BEGIN ZONE-OVERREACH
    NAME        Z1B
    TIME1         0.000
    TIMEM         0.000
    BEGIN      TRIPCHAR  
        START         0.000,    0.000
        LINE         -5.018,    8.691
        LINE         -4.992,    8.986
        LINE          0.786,    8.986
        LINE          6.564,    8.986
        LINE          5.581,   -2.255
        CLOSE     
    END TRIPCHAR
    BEGIN TRIPCHAR-EARTH
        START         0.000,    0.000
        LINE         -5.188,    8.986
        LINE          0.786,    8.986
        LINE          9.064,    8.986
        LINE          7.995,   -3.230
        CLOSE     
    END TRIPCHAR-EARTH
 END ZONE
END PROTECTIONDEVICE
